(module easyeda2kicad:USB-B-TH_XUNPU_USB-305BLD-ARW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.32) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-B-TH_XUNPU_USB-305BLD-ARW (at 0 8.32) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 1.25 1.16 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.25 1.16 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.25 4.32 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.25 4.32 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -4.25 -2.13 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.50 -2.13 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 7 thru_hole circle (at 0.00 -2.13 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 8 thru_hole circle (at 2.50 -2.13 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 9 thru_hole circle (at 4.25 -2.13 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 10 thru_hole circle (at 6.00 1.68 0.00) (size 3.40 3.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3999951999999998))
	(pad 11 thru_hole oval (at 0.00 -4.32 90.00) (size 1.20 3.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 2.5999947999999997))
	(pad 12 thru_hole circle (at -6.00 1.68 0.00) (size 3.40 3.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3999951999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB-305BLD-ARW/USB-305BLD-ARW.3dshapes/USB-B-TH_XUNPU_USB-305BLD-ARW.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.600 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)