(module "USB-A-TH_HX-AM-180D" (layer F.Cu) (tedit 67D98E14)
  (descr "USB-A-TH_HX-AM-180D footprint")
  (tags "USB-A-TH_HX-AM-180D footprint C5160315")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference REF** (at 0.048006 -3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB-A-TH_HX-AM-180D (at 0.048006 20.8) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -5.969012 3.937008) (end -5.969012 4.95301) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start -5.969012 3.937008) (end 6.096012 3.937008) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start 6.096012 3.937008) (end 6.096012 5.08001) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.249936 1.199898) (size 1.500025 1.500025) (drill 1.500025) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.249936 1.199898) (size 1.500025 1.500025) (drill 1.500025) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.499873 -1) (size 1.6 1.6) (drill 0.91999) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 -1) (size 1.6 1.6) (drill 0.91999) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1 -1) (size 1.6 1.6) (drill 0.91999) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.499873 -1) (size 1.6 1.6) (drill 0.91999) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6 1) (size 3 3) (drill 2.300025) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6 1) (size 3 3) (drill 2.300025) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_poly (pts (xy -6 4) (xy 5.935992 4) (xy 6 4.064008) (xy 6 18.8)) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_text user REF** (at 0.048006 22.8) (layer F.Fab))
  (model packages3d/USB-A-TH_HX-AM-180D.step
    (at (xyz 0 -0.346456 -0.125984))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)