(module "USB-SMD_GT-USB-8016B" (layer F.Cu) (tedit 67DD2237)
  (descr "USB-SMD_GT-USB-8016B footprint")
  (tags "USB-SMD_GT-USB-8016B footprint C3001295")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.930023) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB-SMD_GT-USB-8016B (at 0 13.989865) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -4.174981 0.389815) (end 4.175032 0.389815) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start 4.200025 0.389815) (end 4.200025 11.989865) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start -4.199975 0.389815) (end -4.199975 11.989865) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (pad 1 smd rect (at -4.100076 -0.930023) (size 0.8 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 4.100076 -0.930023) (size 0.8 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A1 smd rect (at 2.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at 2.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at 1.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at 1.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at 0.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at 0.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at -0.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at -0.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at -1.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B11 smd rect (at -1.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B10 smd rect (at -2.249936 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at -2.750064 -0.930023) (size 0.3 1.350013) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 thru_hole oval (at 5.225044 0.930023) (size 1 2.1) (drill oval 0.500025 1.530023) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -5.225044 0.930023) (size 1 2.1) (drill oval 0.500025 1.530023) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user REF** (at 0 15.989865) (layer F.Fab))
  (model packages3d/USB-SMD_GT-USB-8016B.step
    (at (xyz 0.000001 -0.208658 -0.051181))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)