(module easyeda2kicad:USB-TH_10.0-4C6.3-ZB (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-TH_10.0-4C6.3-ZB (at 0 7.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.47 -3.67 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9199879999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.97 -3.67 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9199879999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.03 -3.67 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9199879999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.53 -3.67 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9199879999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at -6.40 3.67 90.00) (size 2.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.499997 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at -6.40 -2.39 90.00) (size 2.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.5000224 0.5999987999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 6.40 3.67 90.00) (size 2.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.499997 0.5999987999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at 6.40 -2.39 90.00) (size 2.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.499997 0.5999987999999999))
	(model "${EASYEDA2KICAD}/easyeda2kicad.3dshapes/USB-TH_10.0-4C6.3-ZB.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.200 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)