(module easyeda2kicad:TYPE-C-SMD_USB-TYPE-C-007 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.97) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TYPE-C-SMD_USB-TYPE-C-007 (at 0 5.97) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 20 smd rect (at 5.33 1.97 0.00) (size 1.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 5.33 -1.63 0.00) (size 1.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -5.33 -1.63 0.00) (size 1.50 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -5.33 1.97 0.00) (size 1.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -2.75 -1.97 0.00) (size 0.90 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -1.52 -1.97 0.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -0.50 -1.97 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 0.50 -1.97 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 1.52 -1.97 0.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 2.75 -1.97 0.00) (size 0.90 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB-TYPE-C-007/USB-TYPE-C-007.3dshapes/TYPE-C-SMD_USB-TYPE-C-007.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.380 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)