(module easyeda2kicad:TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.029999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P (at 0 6.029999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad B12 smd rect (at -2.70 -2.03 0.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -1.50 -2.03 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -0.50 -2.03 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 0.50 -2.03 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 1.50 -2.03 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 2.70 -2.03 0.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 thru_hole oval (at 4.32 2.03 0.00) (size 1.10 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole oval (at -4.32 2.03 0.00) (size 1.10 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole oval (at 4.32 -1.78 0.00) (size 1.10 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole oval (at -4.32 -1.78 0.00) (size 1.10 1.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB-TYPE-C-009/USB-TYPE-C-009.3dshapes/TYPE-C-SMD_6P-L8.9-W6.8-H3.2-P1.00.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.220 1.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)