(module easyeda2kicad:USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.470000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 (at 0 6.470000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad B8 smd rect (at -1.75 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -1.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.75 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at 0.75 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 1.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 1.75 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A1 smd rect (at -3.35 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -3.05 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd rect (at -2.55 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -2.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 smd rect (at 2.25 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 2.55 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd rect (at 3.05 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 3.35 -2.47 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 thru_hole oval (at 4.33 2.47 0.00) (size 1.20 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.3999972))
	(pad 1 thru_hole oval (at 4.33 -1.71 0.00) (size 1.20 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.5999713999999998))
	(pad 0 thru_hole oval (at -4.33 -1.71 0.00) (size 1.20 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.6000221999999997))
	(pad 3 thru_hole oval (at -4.33 2.47 0.00) (size 1.20 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.3999972))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.90 -1.21) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.90 -1.21) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB-TYPE-C-018/USB-TYPE-C-018.3dshapes/USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.140 1.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)