(module "USB307530A" (layer F.Cu)
  (descr "USB3075-30-A-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB307530A" (at 0.000 -0.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.300 -2.65 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.650 -2.65 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -2.65 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.650 -2.65 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.300 -2.65 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.575 -0) (size 1.850 1.850) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 3.575 -0) (size 1.850 1.850) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -1.125 -0 0) (size 1.750 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 1.125 -0 0) (size 1.750 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -2.320 -2.23 0) (size 1.150 1.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 2.320 -2.23 0) (size 1.150 1.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model USB3075-30-A.stp
    (at (xyz 0 0.018503936960941 0.042125986317011))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
