(module "USB3131300230A" (layer F.Cu)
  (descr "USB3131-30-0230-A-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 1.300 0.22) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.300 0.22) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB3131300230A" (at 1.300 0.22) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 0.800 0.800) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.650 1) (size 0.800 0.800) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.300 -0) (size 0.800 0.800) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.950 1) (size 0.800 0.800) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.600 -0) (size 0.800 0.800) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.275 0.22) (size 2.200 2.200) (drill 1.3946) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4.875 0.22) (size 2.200 2.200) (drill 1.3946) (layers *.Cu *.Mask))
  (model USB3131-30-0230-A.stp
    (at (xyz 0.051181100484893 -0.011023622094177 0.059055118110236))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 -180))
  )
)
