(module USB4105_GCT (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB4105_GCT (at 0 -3.4858) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2021 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad A1-B12 smd rect (at -3.2 -3.4858) (size .5842 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4-B9 smd rect (at -2.400001 -3.4858) (size .5842 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.749999 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -.750001 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -.25 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at .25 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at .750001 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.749999 -3.4858) (size .3048 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4-A9 smd rect (at 2.400001 -3.4858) (size .5842 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1-A12 smd rect (at 3.2 -3.4858) (size .5842 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -4.320002 1.2692) (size .9906 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 4.320002 1.2692) (size .9906 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -4.320002 -2.9108) (size .9906 2.1082) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 4.320002 -2.9108) (size .9906 2.1082) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -2.889999 -2.410801) (size .6604 .6604) (drill .6604) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 2.889999 -2.410801) (size .6604 .6604) (drill .6604) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_1_H1 np_thru_hole circle (at -4.32 .8755) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_1_H2 np_thru_hole circle (at -4.32 1.6629) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_2_H1 np_thru_hole circle (at 4.32 .8755) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_2_H2 np_thru_hole circle (at 4.32 1.6629) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_3_H1 np_thru_hole circle (at -4.320002 -3.4569) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_3_H2 np_thru_hole circle (at -4.320002 -2.3647) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_4_H1 np_thru_hole circle (at 4.32 -3.4569) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S_4_H2 np_thru_hole circle (at 4.32 -2.3647) (size .6096 .6096) (drill .6096) (layers *.Cu *.Mask))
)
