(module "USB4110GFA" (layer F.Cu)
  (descr "USB4110-GF-A-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.536) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.536) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB4110GFA" (at 0.000 -0.536) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -3.350 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.550 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.550 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.350 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.050 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.750 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.750 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.750 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.750 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -2.250 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -3.050 -3.678 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -2.890 -2.603) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 2.890 -2.603) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -5.110 0.827 90) (size 2.000 2.180) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 5.110 0.827 90) (size 2.000 2.180) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -5.110 -3.103 90) (size 2.000 2.180) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 5.110 -3.103 90) (size 2.000 2.180) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model USB4110-GF-A.stp
    (at (xyz 0 0.10236220096979 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
