(module "USB4140GF0070C" (layer F.Cu)
  (descr "USB4140-GF-0070-C-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.15) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB4140GF0070C" (at 0.000 -0.15) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A5 smd rect (at -0.500 -1.45 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.520 -1.45 0) (size 0.760 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.750 -1.45 0) (size 0.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.500 -1.45 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.520 -1.45 0) (size 0.760 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -2.750 -1.45 0) (size 0.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -4.320 -0.25) (size 1.755 1.755) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 4.320 -0.25) (size 1.755 1.755) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -2.300 1.18) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 2.300 1.18) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH5 np_thru_hole circle (at -3.875 1.55) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH6 np_thru_hole circle (at 3.875 1.55) (size 1.07 1.07) (drill 1.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (model USB4140-GF-0070-C.stp
    (at (xyz 0.00039370077860168 0.0094488186864402 0.0070866144548251))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
