(module "USB4520030A" (layer F.Cu)
  (descr "USB4520-03-0-A-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -0.000 -0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB4520030A" (at -0.000 -0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -3.350 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.550 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.550 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.350 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.050 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.750 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.750 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.750 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.750 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -2.250 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -3.050 -3.625 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -5.620 -2.475) (size 2.280 2.280) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 5.620 -2.475) (size 2.280 2.280) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -5.620 1.525) (size 2.850 2.850) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 5.620 1.525) (size 2.850 2.850) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model USB4520-03-0-A.stp
    (at (xyz -0.019685039370079 -0.13661417435473 0.001181102335805))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
