(module "USB480003A" (layer F.Cu)
  (descr "USB4800-03-A-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "USB480003A" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -3.200 -3.675 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.400 -3.675 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.250 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.250 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.400 -3.675 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.200 -3.675 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.750 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.750 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.750 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.750 -3.675 0) (size 0.300 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -3.300 -2.54) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 3.300 -2.54) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -4.610 -3.1) (size 2.000 2.000) (drill 1.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 4.610 -3.1) (size 2.000 2.000) (drill 1.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH5 thru_hole circle (at -4.610 1.4) (size 2.565 2.565) (drill 1.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH6 thru_hole circle (at 4.610 1.4) (size 2.565 2.565) (drill 1.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model USB4800-03-A.stp
    (at (xyz -0.00039370077860168 -0.16574803299791 0.00039370077860168))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
