(module Connector_USB:USB_Micro-AB_Molex_47590-0001 (layer F.Cu) (tedit 6352C126)
  (descr "Micro USB AB receptable, right-angle inverted (https://www.molex.com/pdm_docs/sd/475900001_sd.pdf)")
  (tags "Micro AB USB SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.8 -180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_Micro-AB_Molex_47590-0001 (at 0 3.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 0 1.45) (layer Dwgs.User))
  (fp_line (start 2.8 1.45) (end 3.75 1.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.95 1.45) (end 1.95 1.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.75 1.45) (end -2.8 1.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -4.175 0) (size 1 1.9) (drill oval 0.6 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB_Micro-AB_Molex_47590-0001.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
