(module Connector_USB:USB_Micro-B_Amphenol_10118194_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 62FA4E75)
  (descr "USB Micro-B receptacle, horizontal, SMD, 10118194, https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/10118194.pdf")
  (tags "USB Micro B horizontal SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_Micro-B_Amphenol_10118194_Horizontal (at 0 4.75) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 0 2.75) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user %R (at 0 -0.05) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 2.9 1.3) (size 1.2 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.9 1.3) (size 1.2 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 1.3) (size 1.5 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1 1.3) (size 1.5 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.4) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.4) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.4) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.4) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.4) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB_Micro-B_Amphenol_10118194_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
