(module Connector_USB:USB_Micro-B_Wuerth_629105150521_CircularHoles (layer F.Cu) (tedit 633AE790)
  (descr "USB Micro-B receptacle, http://www.mouser.com/ds/2/445/629105150521-469306.pdf")
  (tags "usb micro receptacle")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_Micro-B_Wuerth_629105150521_CircularHoles (at 0 5.6) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.5 -0.8) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.5 -0.8) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.875 1.95) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.875 1.95) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.725 -1.85) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.725 -1.85) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.9) (size 0.45 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.9) (size 0.45 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.9) (size 0.45 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.9) (size 0.45 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.9) (size 0.45 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB_Micro-B_Wuerth_629105150521_CircularHoles.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
