(module easyeda2kicad:CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.0-R-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.0-R-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 4.39 0.00 180.00) (size 4.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.39 0.00 180.00) (size 4.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/UV2G100M1012VG 10UF 400V/UV2G100M1012VG 10UF 400V.3dshapes/CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.3-FD-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)