(module easyeda2kicad:SENSOR-SMD_8P-L4.0-W2.0-P1.08-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SENSOR-SMD_8P-L4.0-W2.0-P1.08-BL (at 0 4.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 1.61 0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.61 -0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.54 -0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.54 -0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.61 -0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.54 0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.54 0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.61 0.70 0.00) (size 0.70 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/VCNL3040/VCNL3040.3dshapes/SENSOR-SMD_8P-L4.0-W2.0-P1.08-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)