(module "VEML3235SL" (layer F.Cu)
  (descr "VEML3235SL")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.000 0.125) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 0.125) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VEML3235SL" (at -0.000 0.125) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.370 0.65 0) (size 0.600 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.510 0.65 90) (size 0.700 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.510 0.65 90) (size 0.700 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.370 0.65 0) (size 0.600 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VEML3235SL.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
