(module "VEML6040A3OG" (layer F.Cu)
  (descr "VEML6040A3OG-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -1.275 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.275 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VEML6040A3OG" (at -1.275 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.850 -0.35 90) (size 0.350 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.850 0.35 90) (size 0.350 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 0.35 90) (size 0.350 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.050 -0.35 90) (size 0.350 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VEML6040A3OG.stp
    (at (xyz -0.037401574333822 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
