(module "VEML7700" (layer F.Cu)
  (descr "VEML7700")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 3.08346 -1.75438) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.08346 -1.75438) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VEML7700" (at 3.08346 -1.75438) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.495 0.4 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.765 0.4 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.035 0.4 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 5.305 0.4 0) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VEML7700-TR.stp
    (at (xyz 0.13385827147116 0.020866140605896 0.03346456786779))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 0))
  )
)
