(module "VLS4012" (layer F.Cu)
  (descr "VLS4012")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VLS4012" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.4 0 0) (size 1.3 4.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0 0) (size 1.3 4.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VLS4012ET-3R3M.stp
    (at (xyz 0 0 0.00039370077860168))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
