(module "VNH5019A-E_1" (layer F.Cu)
  (descr "VNH5019A-E_1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -10.14067 2.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -10.14067 2.95) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VNH5019A-E_1" (at -10.14067 2.95) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -13 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -12 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -11 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -10 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -8 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -6 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -3 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -2 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1 15.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -2 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -3 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -4 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -5 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -6 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -7 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -8 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -9 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -10 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -11 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -12 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -13 -3.15 0) (size 0.68 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -10.165 2.95 90) (size 5.25 6.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -1.835 2.95 90) (size 5.25 6.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -6 9.05 90) (size 5.25 10.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VNH5019ATR-E.stp
    (at (xyz -0.23661418223944 -0.24291338883047 0.040551179975975))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
