(module easyeda2kicad:XFMR-SMD_VPT87DFB01B (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value XFMR-SMD_VPT87DFB01B (at 0 7.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -5.38 -3.30 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -5.38 -1.50 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -5.38 1.50 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -5.38 3.30 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 5.38 3.30 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 5.38 1.50 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 5.38 -1.50 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 5.38 -3.30 90.00) (size 1.00 2.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/VPT87DDF01B/VPT87DDF01B.3dshapes/XFMR-SMD_VPT87DFB01B.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)