(module "VQFN-HR (VAH)" (layer F.Cu) (tedit 698B9150)
  (tags "PTPS2HC08PQVAHRQ1 ")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAH0011C-MFG (at 0 2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd circle (at -0.698439 -1.397437) (size 0.468678 0.468678) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 0 -0.449001) (size 0.765 0.765) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.950001 0.375999) (size 0.700001 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.000001 0.926) (size 0.599999 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at -0.831248 1.53225) (size 0.281249 0.281249) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.275001 1.651 90) (size 0.700001 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.275001 1.651 90) (size 0.700001 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd circle (at 0.831248 1.53225) (size 0.281249 0.281249) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.000001 0.926) (size 0.599999 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.950001 0.375999) (size 0.700001 0.299999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd circle (at 0.398435 -1.397437) (size 0.470042 0.470042) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -0.700001 -0.449001) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -0.449001) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.700001 -0.449001) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
