(module VREG_LM2596S-ADJ_NOPB (layer F.Cu) (tedit 644F12DB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.1 -6.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VREG_LM2596S-ADJ/NOPB (at 0.15 7.3) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -10.6 -3.4) (size 3.4 1) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -10.6 -1.7) (size 3.4 1) (layers F.Cu))
  (pad 3 smd rect (at -10.6 0) (size 3.4 1) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at -10.6 1.7) (size 3.4 1) (layers F.Cu))
  (pad 5 smd rect (at -10.6 3.4) (size 3.4 1) (layers F.Cu))
  (pad 6 smd rect (at 0 0) (size 8.6 10.7) (layers F.Cu))
)
