(module VREG_TS1117BCW33_RPG (layer F.Cu) (tedit 651C3A75)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.08 -5.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VREG_TS1117BCW33_RPG (at 8.445 5.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.2 -2.3) (size 1.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.2 0.0) (size 1.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -3.2 2.3) (size 1.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 3.2 0.0) (size 1.6 3.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)