(module Package_SO:VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm (layer F.Cu) (tedit 5A02F25C)
  (descr "VSSOP-8 3.0 x 3.0, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75b.pdf")
  (tags "VSSOP-8 3.0 x 3.0")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm (at 0.02 2.73) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 2.2 -0.975 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.2 -0.325 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.2 0.325 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.2 0.975 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.2 0.975 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.2 0.325 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.2 -0.325 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 -0.975 270) (size 0.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
