(module Vishay-95400-07_2010-0-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF13329)
(fp_text reference REF** (at 3.0586000000 -0.2138000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -1.7907000000 0.0000000000 )(size 1.7018000000 1.6764000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 1.7907000000 0.0000000000 )(size 1.7018000000 1.6764000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Vishay_-_S1J-E3/61T.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
