(module Vishay-96164-07_2017-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 64779DB4)
(fp_text reference REF** (at -6.2500000000 4.9100000000 -270.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.5250000000 7.7525000000 )(size 2.3200000000 3.8100000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 2.5250000000 7.7525000000 )(size 2.3200000000 3.8100000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 0.0000000000 -1.9675000000 )(size 11.0000000000 9.6500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Vishay_-_VS-6TQ045S-M3.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
