(module Vishay-TO-247AC-01_07_13-D-0 (layer F.Cu) (tedit 64509FF8)
  (fp_text reference REF** (at -2.93 -9.211999) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -0.2375 -5.46) (size 2.75 2.75) (drill 1.8) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.2375 0) (size 2.75 2.75) (drill 1.8) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.2375 5.46) (size 2.75 2.75) (drill 1.8) (layers *.Cu))
  (model eec.models/Vishay_-_IRFP460PBF.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
