(module Vishay-VEML6075-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF1C3FE)
(fp_text reference REF** (at -1.3000000000 -1.6250000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -0.9500000000 -0.3500000000 )(size 0.9000000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at -0.9500000000 0.3500000000 )(size 0.9000000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 0.9500000000 -0.3500000000 )(size 0.9000000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 0.9000000000 0.3500000000 )(size 1.0000000000 0.3500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Vishay_-_VEML6075.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
