(module easyeda2kicad:WSON-8_L6.0-W5.0-P1.27-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.01) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-8_L6.0-W5.0-P1.27-BL-EP (at 0 7.01) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.91 3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.63 3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.90 3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.91 -3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.63 -3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.90 -3.01 0.00) (size 0.58 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 4.30 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/W25Q32JVZPIQ/W25Q32JVZPIQ.3dshapes/WSON-8_L6.0-W5.0-H0.7-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.380 0.120 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)