(module easyeda2kicad:SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS7.9-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS7.9-BL (at 0 7.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.63 3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.90 3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.90 -3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.63 -3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.91 -3.90 0.00) (size 0.70 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/W25Q32JWSSIQ TR/W25Q32JWSSIQ TR.3dshapes/SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS7.9-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)