(module easyeda2kicad:RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.43) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL (at 0 4.43) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 -0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.25 -0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.25 -0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.75 -0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.75 0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.25 0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.25 0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.75 0.43 180.00) (size 0.30 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/WA04X104JTL/WA04X104JTL.3dshapes/R0402-8P_L2.0-W1.0-H0.5.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.250 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)