(module WCAP-AS5H_5X5.5_DXL_ (layer F.Cu) (tedit 68D55C4F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.3 -4.0064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WCAP-AS5H_5X5.5_DXL_ (at -0.5 3.5936 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -2.2 0.0) (size 3.0 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 2.2 0.0) (size 3.0 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 3.5 2.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 3.5 2.1) (layer Dwgs.User))
)