(module WCAP-AT1H_10X16_DXL_ (layer F.Cu) (tedit 68A439F4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.14 -6.488 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WCAP-AT1H_10X16_DXL_ (at -0.04 6.242 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.5 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.5 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 6.0 0.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 6.0 0.6) (layer Dwgs.User))
)