(module WE-FB_EP13_P16.36 (layer F.Cu) (tedit 695B7386)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.29 -8.455 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-FB_EP13_P16.36 (at 6.655 8.205 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at -8.18 0.0) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 8.18 0.0) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.18 2.48) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -8.18 4.96) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -8.18 -2.48) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 8.18 -2.48) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 8.18 2.48) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 8.18 4.96) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.18 -4.96) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 8.18 -4.96) (size 1.88 1.17) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "1" (at -6.2 5.5) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "5" (at -6.45 -4.4) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "6" (at 6.0 -4.35) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "10" (at 5.2 5.55) (layer Dwgs.User))
)