(module WE-FLYTI_EPQ13_6389_8PINS (layer F.Cu) (tedit 685A0A99)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -8.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-FLYTI_EPQ13_6389_8PINS (at 0.0 8.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at -8.2 -5.0) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.2 0.0) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.2 2.5) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -8.2 5.0) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 8.2 -5.0) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 8.2 -2.5) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 8.2 2.5) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 8.2 5.0) (size 2.08 1.31) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)