(module WE-HCF_2818 (layer F.Cu) (tedit 67F87F39)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -12.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-HCF_2818 (at 0 19.365) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.075 14.355) (size 5.33 5.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 5.075 14.355) (size 5.33 5.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0 -7.72) (size 6.35 5.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
