(module WE-LQS_4025 (layer F.Cu) (tedit 681C2D2E)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -3.485 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-LQS_4025 (at 0.0 3.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.525 0.0) (size 1.5 3.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.525 0.0) (size 1.5 3.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)