(module WE-LQS_8040 (layer F.Cu) (tedit 67F8BC82)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.435 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-LQS_8040 (at 0.0 5.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 3.1 0.0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.1 0.0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)