(module WE-PD2SR_7850 (layer F.Cu) (tedit 67EAA3F4)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-PD2SR_7850 (at 4.755 5.115 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 2.5 0.0) (size 3.0 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -2.5 0.0) (size 3.0 7.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)