(module "WE-SL575" (layer F.Cu)
  (descr "WE-SL575")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -5.08 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.08 -5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text value "WE-SL575" (at -5.08 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.81 -3.11 90) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.81 3.11 90) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.81 3.1 90) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.81 -3.11 90) (size 2.7 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 744272102.stp
    (at (xyz 0 0 0.011811024091375))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
