(module WE-SPXO_IQXO-540 (layer F.Cu) (tedit 67F6B3D9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -1.7048 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WE-SPXO_IQXO-540 (at 3.0768 1.6952 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 0.5) (size 0.75 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0.5) (size 0.75 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.65 -0.5) (size 0.75 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 -0.5) (size 0.75 0.65) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)