(module "WE_EP13_SMD_10PIN79" (layer F.Cu)
  (descr "WE_EP13_SMD_10PIN79")
  (tags "Transformer")
  (attr smd)
  (fp_text reference T** (at -9.3 -7.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -9.3 -7.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "WE_EP13_SMD_10PIN79" (at -9.3 -7.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 6 smd rect (at 8.18 -4.96 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 8.18 4.96 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -8.18 -4.96 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -8.18 4.96 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.18 -2.48 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 8.18 2.48 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.18 -2.48 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.18 2.48 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.18 0 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -8.18 0 90) (size 1.143 1.88) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 750311486.stp
    (at (xyz 0 0 0.29921259467057))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
