(module "WJ500V5082P" (layer F.Cu)
  (descr "WJ500V-5.08-2P-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 2.840 -0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.840 -0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "WJ500V5082P" (at 2.840 -0.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model WJ500V-5.08-2P.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
