(module "WOG_1" (layer F.Cu)
  (descr "WOG_1")
  (tags "Bridge Rectifier")
  (fp_text reference BR** (at -0.51973 -0.33072) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.51973 -0.33072) (layer F.Fab))
  (fp_text value "WOG_1" (at -0.51973 -0.33072) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.55 -2.55) (size 1.51 1.51) (drill 1.01) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.55 -2.55) (size 1.51 1.51) (drill 1.01) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.55 2.55) (size 1.51 1.51) (drill 1.01) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.55 2.55) (size 1.51 1.51) (drill 1.01) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2W10G-E4_51.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
