(module WQFN-14-1EP_2.5x2.5mm_P0.5mm_EP1.45x1.45mm (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A8)
  (descr "WQFN, 14 Pin (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FUSB302B-D.PDF#page=32), generated with kicad-footprint-generator ipc_noLead_generator.py")
  (tags "WQFN NoLead")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WQFN-14-1EP_2.5x2.5mm_P0.5mm_EP1.45x1.45mm (at 0 2.55) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2625 -0.5) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.2625 0) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.2625 0.5) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.75 1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -0.25 1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.75 1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.2625 0.5) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.2625 0) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.2625 -0.5) (size 0.675 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 -1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 0.25 -1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -0.25 -1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -0.75 -1.2625) (size 0.25 0.675) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -0.36 -0.36) (size 0.58 0.58) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at -0.36 0.36) (size 0.58 0.58) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 0.36 -0.36) (size 0.58 0.58) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 0.36 0.36) (size 0.58 0.58) (layers F.Paste))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/WQFN-14-1EP_2.5x2.5mm_P0.5mm_EP1.45x1.45mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)